临汾市安全网产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品数量如下：

安全平（立）网：每批次产品抽取样品3张，其中2张作为检验样品，1张作为备用样品。

密目式安全立网：每批次产品抽取样品3张，其中2张作为检验样品，1张作为备用样品。

2 检验依据

表1 安全平（立）网

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系绳间距及长度 | GB 5725-2009 |
| 2 | 筋绳间距 | GB 5725-2009 |
| 3 | 边绳断裂强力 | GB 5725-2009 |
| 4 | 网绳断裂强力 | GB 5725-2009 |
| 5 | 筋绳断裂强力 | GB 5725-2009 |
| 6 | 耐冲击性能 | GB 5725-2009 |
| 7 | 阻燃性能 | GB 5725-2009 |

表2 密目式安全立网

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐贯穿性能 | GB 5725-2009 |
| 2 | 耐冲击性能 | GB 5725-2009 |
| 3 | 阻燃性能 | GB 5725-2009GB/T 5455-2014 |
| 4 | 断裂强力×断裂伸长 | GB 5725-2009 |
| 5 | 梯形法撕裂强力 | GB 5725-2009 |
| 6 | 开眼环扣强力 | GB 5725-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 5725-2009安全网

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。