临汾市儿童玩具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品数量如下：

每批次抽样数量3个，其中2个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据

表1 儿童玩具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用） | | |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 20 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 |
| 25 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 30 | 弹簧 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 31 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 32 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2-2014 |
| 33 | 弹射玩具的一般要求 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 36 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 37 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 |
| 38 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014（含第1号修改单） |
| 39 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 |
| 40 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 |
| 二、易燃性能 | | |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 |
| 4 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3-2014 |
| 三、特定元素的迁移 | | |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 |
| 四、增塑剂 | | |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB/T 22048-2022 |
| 五、玩具标识 | | |
| 1 | 玩具标识 | GB 6675.1-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）

GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；除玩具标识外，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。仅玩具标识不合格，判定为玩具标识不符合标准要求，建议进一步规范。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。